**Silencieux pour gaine rectangulaire avec coulisse 40 mm KSD80/200/1200**

Caractéristiques

Silencieux pour gaine rectangulaire avec coulisse 40 mm, dimension manchon Largeur totale = largeur du silencieux. Finition : galvanisé sendzimir.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | KSD80/200/1200 |
| Boîtier matériau: | Tôle d'acier, galvanisée sendzimir |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 200 mm x Array x 80 mm |
| Largeur: | 360 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924623 |
| Référence: | 0092.0462 |

Fabricant : MAICO

KSD80/200/1200 Silencieux pour gaine rectangulaire avec coulisse 40 mm