**Filtre réseau NF WRRB 600**

Filtre réseau comme pièce de rechange pour l'appareil de ventilation centralisé WR 600.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | NF WRRB 600 |
| Type de tension: | Courant continu |
| Tension de service: | 250 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| Poids: | 0,05 kg |
| Poids avec emballage: | 0,1 kg |
| Largeur: | 57 mm |
| Hauteur: | 25 mm |
| Profondeur: | 65 mm |
| Largeur avec emballage: | 175 mm |
| Hauteur avec emballage: | 30 mm |
| Profondeur avec emballage: | 250 mm |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101413 |
| Référence: | E157.0043.0000 |

Fabricant : MAICO

NF WRRB 600 Filtre réseau