**Support mural WSK 250**

Consoles murales pour la fixation de l'appareil de ventilation WS 250.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WSK 250 |
| Lieu de montage: | Mur |
| Matériau: | Tôle d’acier, poudrée |
| Couleur: | noir |
| Poids avec emballage: | 7,55 kg |
| Largeur avec emballage: | 650 mm |
| Hauteur avec emballage: | 55 mm |
| Profondeur avec emballage: | 595 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799182238 |
| Référence: | 0018.0223 |

Fabricant : MAICO

WSK 250 Support mural