**Plaque de montage pour commande d'air ambiant MP RLS WS 75**

Plaque de montage pour commande d'air ambiant RLS G1 WS comme pièce de rechange pour les appareils de ventilation semi-centralisés WS 75.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MP RLS WS 75 |
| Boîtier matériau: | Matière plastique |
| Poids: | 0,02 kg |
| Poids avec emballage: | 0,06 kg |
| Largeur: | 106 mm |
| Hauteur: | 77 mm |
| Profondeur: | 9 mm |
| Largeur avec emballage: | 250 mm |
| Hauteur avec emballage: | 178 mm |
| Profondeur avec emballage: | 20 mm |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101239 |
| Référence: | E059.2078.0000 |

Fabricant : MAICO

MP RLS WS 75 Plaque de montage pour commande d'air ambiant