**Élément de soufflage AES ER EC**

Élément de soufflage comme pièce de rechange pour insert de ventilateur ER EC avec soufflage latéral.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | AES ER EC |
| Boîtier matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | noir |
| Poids: | 0,03 kg |
| Poids avec emballage: | 0,13 kg |
| Direction de soufflage: | latéral |
| Largeur: | 84 mm |
| Hauteur: | 85 mm |
| Profondeur: | 84 mm |
| Largeur avec emballage: | 170 mm |
| Hauteur avec emballage: | 155 mm |
| Profondeur avec emballage: | 170 mm |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100430 |
| Référence: | E059.2053.0000 |

Fabricant : MAICO

AES ER EC Élément de soufflage