**Grille murale/de plafond FFS-WGBW**

Grille murale/de plafond design adaptée à la sortie par le mur/le plafond FFS-WA.

La grille en acier inoxydable laqué blanc à configuration circulaire des orifices possède un design moderne.

La fixation est assurée par des agrafes.

Volume de la fourniture :

1 grille murale/de plafond

1 filtre récupérable

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FFS-WGBW |
| Modèle: | Design avec trous en cercle |
| Mode de montage: | Fixation des pinces de serrage |
| Matériau: | Acier inoxydable, peint en blanc |
| Poids: | 0,14 kg |
| Poids avec emballage: | 0,18 kg |
| Diamètre: | 150 mm |
| Largeur: | 150 mm |
| Hauteur: | 150 mm |
| Profondeur: | 38 mm |
| Largeur avec emballage: | 185 mm |
| Hauteur avec emballage: | 155 mm |
| Profondeur avec emballage: | 45 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558941 |
| Référence: | 0055.0894 |

Fabricant : MAICO

FFS-WGBW Grille murale/de plafond