**Élément de transition horizontal de diffuseur d'air FFS-VTHÜ**

Élément de transition horizontal du diffuseur d'air au tuyau agrafé.

Le cas échéant, cet article est nécessaire comme pièce de rechange.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FFS-VTHÜ |
| Poids: | 0,31 kg |
| Poids avec emballage: | 0,33 kg |
| Largeur: | 230 mm |
| Hauteur: | 230 mm |
| Profondeur: | 140 mm |
| Largeur avec emballage: | 230 mm |
| Hauteur avec emballage: | 240 mm |
| Profondeur avec emballage: | 140 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799559016 |
| Référence: | 0055.0901 |

Fabricant : MAICO

FFS-VTHÜ Élément de transition horizontal de diffuseur d'air