**Réducteur REM 22/15**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | REM 22/15 |
| Lieu de montage: | Gaine ronde |
| Matériau: | Matière plastique, antichoc |
| Poids: | 0,19 kg |
| Poids avec emballage: | 0,2 kg |
| Réduction à la largeur nominale: | 225 mm / 150 mm |
| Largeur: | 223 mm |
| Hauteur: | 223 mm |
| Profondeur: | 170 mm |
| Largeur avec emballage: | 223 mm |
| Hauteur avec emballage: | 223 mm |
| Profondeur avec emballage: | 170 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799596356 |
| Référence: | 0059.0635 |

Fabricant : MAICO

REM 22/15 Réducteur