**Lampe UV-C CB 300 UV-C**

Lampe UV-C de rechange pour CleanBox 300 UV.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | CB 300 UV-C |
| Lieu de montage: | dans l'appareil |
| Matériau: | Verre, plastique, métal |
| Couleur: | blanc / ultraviolet |
| Poids: | 0,1 kg |
| Poids avec emballage: | 0,2 kg |
| Largeur: | 39 mm |
| Hauteur: | 18 mm |
| Profondeur: | 225 mm |
| Largeur avec emballage: | 210 mm |
| Hauteur avec emballage: | 80 mm |
| Profondeur avec emballage: | 230 mm |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Gamme: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799925842 |
| Référence: | 0092.0584 |

Fabricant : MAICO

CB 300 UV-C Lampe UV-C