**Élément de transition vertical de diffuseur d'air FFS-VTVÜ**

Élément de transition vertical du diffuseur d'air au tuyau agrafé.

Le cas échéant, cet article est nécessaire comme pièce de rechange.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FFS-VTVÜ |
| Poids: | 0,26 kg |
| Poids avec emballage: | 0,27 kg |
| Largeur: | 235 mm |
| Hauteur: | 190 mm |
| Profondeur: | 135 mm |
| Largeur avec emballage: | 235 mm |
| Hauteur avec emballage: | 195 mm |
| Profondeur avec emballage: | 135 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799559009 |
| Référence: | 0055.0900 |

Fabricant : MAICO

FFS-VTVÜ Élément de transition vertical de diffuseur d'air