**Gaine rectangulaire plate FK55/110/1000**

Système de gaines rectangulaires plates pour ventilation domestique contrôlée.

Montage rapide et aisé.

Vaste gamme de produits, par ex. :

Pièces de gaine rectangulaire

Coudes à 45° et 90°

Éléments de transition

Coudes de bifurcation

Silencieux

Volets

Pour des informations plus détaillées, veuillez demander la documentation séparée.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FK55/110/1000 |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 110 mm x Array x 55 mm |
| Longueur: | 1.000 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555377 |
| Référence: | 0055.0537 |

Fabricant : MAICO

FK55/110/1000 Gaine rectangulaire plate