**Filtre à air, rechange PPF G3**

Filtre de rechange pour appareil de ventilation pour pièce individuelle PushPull 60 K.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PPF G3 |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc |
| Poids: | 0,06 kg |
| Poids avec emballage: | 0,06 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Largeur: | 190 mm |
| Hauteur: | 170 mm |
| Profondeur: | 12 mm |
| Largeur avec emballage: | 250 mm |
| Hauteur avec emballage: | 200 mm |
| Profondeur avec emballage: | 26 mm |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799931690 |
| Référence: | 0093.0169 |

Fabricant : MAICO

PPF G3 Filtre à air, rechange