**Petostupanjski transformator TRV 2,5**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TRV 2,5 |
| Maksimalno opterećenje: | 2,5 A |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Težina: | 13,1 |
| Težina s pakovanjem: | 13,1 kg |
| Širina: | 220 mm |
| Visina: | 280 mm |
| Dubina: | 197 mm |
| Širina s pakovanjem: | 400 mm |
| Visina s pakovanjem: | 290 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 400 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577171 |
| Broj artikla: | 0157.0717 |

Proizvođač:
MAICO

TRV 2,5 Petostupanjski transformator