**Zračni filtar, zamjena KF 28-7**

Zamjenski zračni filtar za zračne filtre TFP i TFP-7.

Džepni filtar.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | KF 28-7 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 1,9 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,47 kg |
| Razred filtra: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Veličina kanala: | 600 mm x 300 mm |
| Širina: | 610 mm |
| Visina: | 295 mm |
| Dubina: | 320 mm |
| Širina s pakovanjem: | 611 mm |
| Visina s pakovanjem: | 300 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 321 mm |
| Temperatura okoline: | 70 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799938651 |
| Broj artikla: | 0093.0865 |

Proizvođač: MAICO

KF 28-7 Zračni filtar, zamjena