**Pribor za spojne prozore ZD16**

Ugradbeni okvir za montažu prozorskih ventilatora u spojne prozore.

Moguće otvaranje i čišćenje dvostrukih prozora.

Vanjski razmak staklene ploče od 20 mm do 40 mm.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZD16 |
| Mjesto ugradnje: | Staklena stijena |
| Materijal: | Metal |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 0093.0912 |

Proizvođač:
MAICO

ZD16 Pribor za spojne prozore