**Kontaktna sklopka na vratima TS 2**

Kontaktna sklopka na vratima kao rezervni dio za središnji ventilacijski uređaj WS 150 i WS 250.

Model kao tlačna sklopka.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TS 2 |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 125 V - 250 V |
| Težina: | 0,02 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,06 kg |
| Širina: | 30 mm |
| Visina: | 40 mm |
| Dubina: | 12 mm |
| Širina s pakovanjem: | 175 mm |
| Visina s pakovanjem: | 250 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 20 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101505 |
| Broj artikla: | E157.0887.0000 |

Proizvođač:
MAICO

TS 2 Kontaktna sklopka na vratima