**Zračni filtar, zamjena CB 1200 F7**

Zamjenski zračni filtar za CleanBox 1200.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | CB 1200 F7 |
| Mjesto ugradnje: | u uređaju |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | PES/staklo |
| Boja: | bijela |
| Težina: | 2,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 3,6 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar za pelud |
| Razred filtra: | ISO ePM1 55 % (F7) |
| Širina: | 610 mm |
| Visina: | 97 mm |
| Dubina: | 455 mm |
| Širina s pakovanjem: | 620 mm |
| Visina s pakovanjem: | 265 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 465 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | CleanBox 1200 |
| Asortiman: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799925804 |
| Broj artikla: | 0092.0580 |

Proizvođač: MAICO

CB 1200 F7 Zračni filtar, zamjena