**Prozorski ventilator EV 26**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EV 26 |
| Volumen zraka: | 550 m³/h |
| Brzina: | 1.230 1/min |
| Nominalna snaga: | 45 W |
| Apsorpcija struje: | 47 W |
| INomin.: | 0,27 A |
| IMaks.: | 0,29 A |
| Težina: | 4,42 |
| Razina zvučnog tlaka: | 53 dB(A) |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808152 |
| Broj artikla: | 0080.0815 |

Proizvođač: MAICO

EV 26 Prozorski ventilator