**Zračni filtar, zamjena PPF E1**

Zamjenski zračni filtar za ventilacijski uređaj u jednoj prostoriji PushPull 60 K.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PPF E1 |
| Mjesto ugradnje: | Ventilacijski uređaj |
| Materijal: | Sintetika |
| Boja: | bijela |
| Težina: | 0,08 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,16 kg |
| Razred filtra: | G3 |
| Širina: | 190 mm |
| Visina: | 170 mm |
| Dubina: | 30 mm |
| Širina s pakovanjem: | 190,5 mm |
| Visina s pakovanjem: | 170,5 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 64 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 2 x G3 |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930822 |
| Broj artikla: | 0093.0082 |

Proizvođač: MAICO

PPF E1 Zračni filtar, zamjena