**Pričvrsni lim PPB 30 ARE BB**

Pričvrsni lim je potreban za montažu vanjskog poklopca na kompenzacijski okvir.

Za montažu plastičnog vanjskog poklopca nije potreban pričvrsni lim.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PPB 30 ARE BB |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Položaj za ugradnju: | vodoravno |
| Materijal: | Plemeniti čelik, četkani |
| Boja: | Plemeniti čelik, četkani |
| Težina: | 0,39 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,5 kg |
| Širina: | 256 mm |
| Visina: | 256 mm |
| Dubina: | 1 mm |
| Širina s pakovanjem: | 295 mm |
| Visina s pakovanjem: | 320 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 8 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991731 |
| Broj artikla: | 0093.1526 |

Proizvođač: MAICO

PPB 30 ARE BB Pričvrsni lim