**Produžetak elementa okvira Duo LEV**

Produžetak za element okvira Duo LE za ugradnju u prozorski okvir.

Potreban kao opcija pribora pri montaži u prozorski okvir.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | Duo LEV |
| Volumen zraka: | 60 m³/h |
| Materijal: | Aluminij/plemeniti čelik |
| Boja: | Aluminij, lakirani |
| Težina: | 2,42 kg |
| Težina s pakovanjem: | 3,11 kg |
| Širina: | 1.000 mm |
| Visina: | 410 mm |
| Dubina: | 64 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.010 mm |
| Visina s pakovanjem: | 455 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 110 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930891 |
| Broj artikla: | 0093.0089 |

Proizvođač: MAICO

Duo LEV Produžetak elementa okvira