**Žaluzina, uređaj za povlačenje VD 35**

Samoaktivirajuća žaluzina, s uređajem za povlačenje za ručno aktiviranje.

Zbog toplinskog zaleta upotrebljavajte samo na visini prostorije od 5 m.

Samo za okomiti smjer zraka i odsis zraka.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | VD 35 |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Materijal: | Čelični lim |
| Težina: | 3,8 kg |
| Težina s pakovanjem: | 3,835 kg |
| Vrsta žaluzine: | samootvarajući/samozatvarajući |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 350 mm |
| Širina: | 420 mm |
| Visina: | 420 mm |
| Dubina: | 320 mm |
| Širina s pakovanjem: | 420 mm |
| Visina s pakovanjem: | 420 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 320 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931034 |
| Broj artikla: | 0093.0103 |

Proizvođač: MAICO

VD 35 Žaluzina, uređaj za povlačenje