**Premosnik za izmjenjivač topline WS-BPR 320/470**

Automatska 100 % premosnica s povratnom informacijom o položaju za središnje ventilacijske uređaje WR 310 R/WR 410 R, WS 320 R i WS 470 R.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WS-BPR 320/470 |
| Materijal: | EPP |
| Težina: | 1,32 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,02 kg |
| Širina: | 193 mm |
| Visina: | 95 mm |
| Dubina: | 505 mm |
| Širina s pakovanjem: | 350 mm |
| Visina s pakovanjem: | 170 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 515 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 320 R..., WS 470 R..., WR 310 R, WR 410 R |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992417 |
| Broj artikla: | 0093.1577 |

Proizvođač: MAICO

WS-BPR 320/470 Premosnik za izmjenjivač topline