**Fleksibilna spojnica ELP 56**

Fleksibilna spojnica za montažu kanalnih ventilatora s konstrukcijskim prijenosom buke.

S pravokutnim prirubničkim priključnim okvirom od pocinčanog čelika.

Montaža na strani usisa i tlaka.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ELP 56 |
| Mjesto ugradnje: | Kanal |
| Materijal: | Plastika |
| Težina: | 3,89 kg |
| Težina s pakovanjem: | 4,89 kg |
| Veličina kanala: | 1.000 mm x 500 mm |
| Širina: | 1.040 mm |
| Visina: | 540 mm |
| Dubina: | 150 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.060 mm |
| Visina s pakovanjem: | 545 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 75 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799921240 |
| Broj artikla: | 0092.0124 |

Proizvođač: MAICO

ELP 56 Fleksibilna spojnica