**Pribor za spojne prozore ZD 20-2**

Ugradbeni okvir za montažu prozorskih ventilatora u spojne prozore.

Moguće otvaranje i čišćenje dvostrukih prozora.

Vanjski razmak staklene ploče od 20 mm do 40 mm.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZD 20-2 |
| Mjesto ugradnje: | Staklena stijena |
| Težina: | 0,085 |
| Težina s pakovanjem: | 0,155 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 200 mm |
| Širina s pakovanjem: | 260 mm |
| Visina s pakovanjem: | 65 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 95 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799939139 |
| Broj artikla: | 0093.0913 |

Proizvođač: MAICO

ZD 20-2 Pribor za spojne prozore