**Prozorski ventilator EVR 22**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EVR 22 |
| Volumen zraka: | 350 m³/h |
| Brzina: | 1.420 1/min |
| Smjer zraka: | Usis zraka |
| Nominalna snaga: | 30 W |
| Apsorpcija struje: | 30 W |
| INomin.: | 0,15 A |
| IMaks.: | 0,16 A |
| Težina: | 3,845 |
| Razina zvučnog tlaka: | 51 dB(A) |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808114 |
| Broj artikla: | 0080.0811 |

Proizvođač: MAICO

EVR 22 Prozorski ventilator