**DZQ 30/64 A**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZQ 30/64 A |
| Volumen zraka: | 1.250 m³/h / 1.900 m³/h |
| Brzina: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  -  |
| Mogućnost obrnutog načina rada: |  -  |
| Apsorpcija struje: | 100 W / 130 W |
| IMaks.: | 0,37 A / 0,45 A |
| Moguća promjena pola: |  -  |
| Težina: | 9 |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 85 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 0083.0446 |

Proizvođač: MAICO

DZQ 30/64 A