**Zračni filtar, zamjena PPF M6**

Zamjenski zračni filtar za ventilacijski uređaj u jednoj prostoriji PushPull 60 K.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PPF M6 |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | bijela |
| Težina: | 0,14 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,15 kg |
| Razred filtra: | ISO ePM10 75 % (M6) |
| Širina: | 190 mm |
| Visina: | 170 mm |
| Dubina: | 32 mm |
| Širina s pakovanjem: | 240 mm |
| Visina s pakovanjem: | 240 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 70 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799931706 |
| Broj artikla: | 0093.0170 |

Proizvođač: MAICO

PPF M6 Zračni filtar, zamjena