**Zračni filtar, zamjena FF 30**

Zamjenski filtar za filtar zraka ZFF.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FF 30 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,15 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,48 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse > 30 % (G2) |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 250 mm / 300 mm |
| Širina: | 405 mm |
| Visina: | 355 mm |
| Dubina: | 6 mm |
| Širina: | 300 mm |
| Visina: | 300 mm |
| Širina s pakovanjem: | 365 mm |
| Visina s pakovanjem: | 60 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 335 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 3 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932321 |
| Broj artikla: | 0093.0232 |

Proizvođač: MAICO

FF 30 Zračni filtar, zamjena