**Priključni vod WRG 35-TAK 5**

Priključni vod s obostranim RJ 12 utikačem za WRG 35.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WRG 35-TAK 5 |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  -  |
| Težina: | 0,07 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,1 kg |
| Duljina kabela: | 5 m |
| Širina: | 5.000 mm |
| Visina: | 6 mm |
| Dubina: | 2 mm |
| Širina s pakovanjem: | 110 mm |
| Visina s pakovanjem: | 50 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 45 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925026 |
| Broj artikla: | 0092.0502 |

Proizvođač: MAICO

WRG 35-TAK 5 Priključni vod