**Krovno postolje za ravne krovove SO 63**

Postolje za ravni krov za montažu krovnih ventilatora.

S nezapaljivom zvučnom i toplinskom izolacijom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SO 63 |
| Težina: | 40,5 |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 630 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933595 |
| Broj artikla: | 0093.0359 |

Proizvođač: MAICO

SO 63 Krovno postolje za ravne krovove