**Aksijalni krovni ventilator DZD 50/4 A-Ex**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZD 50/4 A-Ex |
| Volumen zraka: | 6.400 m³/h |
| Brzina: | 1.360 1/min |
| Nominalna snaga: | 740 W |
| Apsorpcija struje: | 740 W |
| INomin.: | 1,29 A |
| IMaks.: | 1,4 A |
| Težina: | 46,7 |
| IA/IN: | 3 |
| Odobrenje za eksplozivna područja: | 84/3899 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877868 |
| Broj artikla: | 0087.0786 |

Proizvođač: MAICO

DZD 50/4 A-Ex Aksijalni krovni ventilator