**Montažna ploča za regulaciju zraka u prostoriji MP RLS WS 75**

Montažna ploča za regulaciju zraka u prostoriji RLS G1 WS kao rezervni dio za polucentralne ventilacijske uređaje WS 75.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MP RLS WS 75 |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Težina: | 0,02 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,06 kg |
| Širina: | 106 mm |
| Visina: | 77 mm |
| Dubina: | 9 mm |
| Širina s pakovanjem: | 250 mm |
| Visina s pakovanjem: | 178 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 20 mm |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101239 |
| Broj artikla: | E059.2078.0000 |

Proizvođač: MAICO

MP RLS WS 75 Montažna ploča za regulaciju zraka u prostoriji