**Pravokutna zidna ploča QW 71**

Zidna ploča za montažu ventilatora DAS.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | QW 71 |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Materijal: | Čelik, lakiran |
| Težina: | 22,5 kg |
| Težina s pakovanjem: | 23,5 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 710 mm |
| Širina: | 1.120 mm |
| Visina: | 1.120 mm |
| Dubina: | 5 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.130 mm |
| Visina s pakovanjem: | 1.130 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 10 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799530138 |
| Broj artikla: | 0053.0013 |

Proizvođač: MAICO

QW 71 Pravokutna zidna ploča