**Zračni filtar, zamjena ZEF 45 F**

ZEF 45 F: Zamjenski zračni filtar za ZE 45 F.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZEF 45 F |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,01 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,02 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Širina: | 460 mm |
| Visina: | 26 mm |
| Dubina: | 10 mm |
| Širina s pakovanjem: | 490 mm |
| Visina s pakovanjem: | 100 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 30 mm |
| Temperatura okoline: | 50 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 5 kom |
| Prikladno za proizvode: | ZE 45 F bijela |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930204 |
| Broj artikla: | 0093.0020 |

Proizvođač: MAICO

ZEF 45 F Zračni filtar, zamjena