**Kutnik elementa okvira PP 45 LEW90**

Kutnik elementa okvira od 90° kao pribor za element okvira PP 45 LE.

Kutnik služi za to da se položaj ugradnje kanala okvira zakrene za 90°. Na taj način je moguće pozicioniranje otvora jezgre iznad razine prozora.

Osim toga kutnik doprinosi poboljšanju vrijednosti normirane razlike razine buke. Uporabom elementa okvira povećava se vrijednost normirane razlike razine buke za 3-9 dB.

S još jednim dodatnim kutnikom PP45 LEW90 vrijednost normirane razlike razine buke se može ukupno povećati za 9-13 dB.

Klasa protupožarnosti B1.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PP 45 LEW90 |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Materijal: | Plastika EPP |
| Materijal kućišta: | Plastika EPP |
| Boja: | crna |
| Težina: | 0,65 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,66 kg |
| Protupožarna zaštita: | Klasa protupožarnosti B1 |
| Širina: | 445 mm |
| Visina: | 445 mm |
| Dubina: | 100 mm |
| Širina s pakovanjem: | 446 mm |
| Visina s pakovanjem: | 446 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 101 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992301 |
| Broj artikla: | 0093.1558 |

Proizvođač: MAICO

PP 45 LEW90 Kutnik elementa okvira