**Termički bimetal TB ECA 120 K**

Termički bimetal kao rezervni dio za razne male sobne ventilatore grupe ECA 120 K.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TB ECA 120 K |
| Težina: | 0,01 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,08 kg |
| Širina: | 160 mm |
| Visina: | 7 mm |
| Dubina: | 235 mm |
| Širina s pakovanjem: | 180 mm |
| Visina s pakovanjem: | 10 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 250 mm |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799101147 |
| Broj artikla: | E180.0913.9100 |

Proizvođač: MAICO

TB ECA 120 K Termički bimetal