**Pribor za zidove od staklenih stijena ZG 16**

Ugradbeni okvir za montažu prozorskih ventilatora u zidove od staklenih stijena.

Sastoji se od kompleta za prozore i vijaka.

Debljina stakla do 100 mm.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZG 16 |
| Mjesto ugradnje: | Staklena stijena |
| Težina: | 0,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,165 kg |
| Širina: | 240 mm |
| Visina: | 110 mm |
| Dubina: | 7 mm |
| Širina s pakovanjem: | 150 mm |
| Visina s pakovanjem: | 20 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 130 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933335 |
| Broj artikla: | 0093.0333 |

Proizvođač: MAICO

ZG 16 Pribor za zidove od staklenih stijena