**Fleksibilna spojnica ELP 50**

Fleksibilna spojnica za montažu kanalnih ventilatora s konstrukcijskim prijenosom buke.

S pravokutnim prirubničkim priključnim okvirom od pocinčanog čelika.

Montaža na strani usisa i tlaka.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ELP 50 |
| Mjesto ugradnje: | Kanal |
| Materijal: | Plastika |
| Težina: | 3,54 kg |
| Težina s pakovanjem: | 4,04 kg |
| Veličina kanala: | 800 mm x 500 mm |
| Širina: | 840 mm |
| Visina: | 540 mm |
| Dubina: | 150 mm |
| Širina s pakovanjem: | 865 mm |
| Visina s pakovanjem: | 580 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 75 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799921233 |
| Broj artikla: | 0092.0123 |

Proizvođač: MAICO

ELP 50 Fleksibilna spojnica