**Postolje motora MSI 16-18**

Pričvrsno postolje za motor.

Za serije ventilatora GRM i GRM Ex.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MSI 16-18 |
| Materijal: | Čelični lim, s epoksidnom oblogom |
| Boja: | siva |
| Težina: | 2,5 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,5 kg |
| Nominalna dužina u mm: | 160-180 |
| Širina: | 125 mm |
| Visina: | 180 mm |
| Dubina: | 250 mm |
| Širina s pakovanjem: | 125 mm |
| Visina s pakovanjem: | 180 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 250 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732969 |
| Broj artikla: | 0073.0296 |

Proizvođač: MAICO

MSI 16-18 Postolje motora