**Okomito koljeno ravne cijevi FFS-BV**

Kanalno koljeno od 90° od plastike.

Izvedba visoka.

S mogućnošću priključivanja za fleksibilnu ravnu cijev.

Isporuka:

Jedno kanalno koljeno

Dva pojedinačna adaptera cijevnih pričvrsnih elemenata (FFS-RA)

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FFS-BV |
| Volumen zraka: | 15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h bei 1,1 Pa / 4,4 Pa, 10,0 Pa |
| Težina: | 0,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,21 kg |
| Širina: | 207 mm |
| Visina: | 98 mm |
| Dubina: | 98 mm |
| Širina s pakovanjem: | 250 mm |
| Visina s pakovanjem: | 105 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 160 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558774 |
| Broj artikla: | 0055.0877 |

Proizvođač: MAICO

FFS-BV Okomito koljeno ravne cijevi