**Komplet štitnika od povratnog toka WS 75 RK-Set**

Štitnici od povratnog toka minimiziraju prodor zraka i vanjskog zvuka kada je uređaj isključen.

Komplet se sastoji od 2 štitnika od povratnog toka.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WS 75 RK-Set |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | crna |
| Težina: | 0,14 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,15 kg |
| Širina: | 170 mm |
| Visina: | 84 mm |
| Dubina: | 80 mm |
| Širina s pakovanjem: | 267 mm |
| Visina s pakovanjem: | 156 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 100 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 komplet (2 komada) |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992448 |
| Broj artikla: | 0093.1587 |

Proizvođač: MAICO

WS 75 RK-Set Komplet štitnika od povratnog toka