**Pravokutna zidna ploča QW 125**

Zidna ploča za montažu ventilatora DAS.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | QW 125 |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Materijal: | Čelik, lakiran |
| Težina: | 58 kg |
| Težina s pakovanjem: | 59 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 1.250 mm |
| Širina: | 1.720 mm |
| Visina: | 1.720 mm |
| Dubina: | 5 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.730 mm |
| Visina s pakovanjem: | 1.730 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 10 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799530183 |
| Broj artikla: | 0053.0018 |

Proizvođač: MAICO

QW 125 Pravokutna zidna ploča