**Reduktor, asimetrični REDA55/110/80**

Značajke

Smanjenje asimetrično, veličina naglavka. Površina: pocinčana.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | REDA55/110/80 |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčan |
| Težina s pakovanjem: | 0 kg |
| Veličina kanala: | 110 mm x Array x 55 mm |
| Smanjenje na veličini kanala: | x/ x |
| Širina s pakovanjem: | 0 mm |
| Visina s pakovanjem: | 0 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 0 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799557067 |
| Broj artikla: | 0055.0706 |

Proizvođač: MAICO

REDA55/110/80 Reduktor, asimetrični