**Zračni filtar, zamjena ECR 12-20 G4**

Zamjenski zračni filtar za kompaktnu kutiju ECR.

Zamjena filtra moguća bez alata.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECR 12-20 G4 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,24 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Širina: | 330 mm |
| Visina: | 275 mm |
| Dubina: | 45 mm |
| Širina s pakovanjem: | 331 mm |
| Visina s pakovanjem: | 276 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 46 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938934 |
| Broj artikla: | 0093.0893 |

Proizvođač: MAICO

ECR 12-20 G4 Zračni filtar, zamjena