**Prebacivač zadane vrijednosti volumena zraka DZS MDR-VG AVC**

Značajke

Zamjenski prebacivač zadane vrijednosti volumena zraka za MDR-VG 25 i 31 EC.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZS MDR-VG AVC |
| Model: | Prebacivač zadane vrijednosti |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | siva |
| Težina: | 0,21 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,41 kg |
| Širina: | 105 mm |
| Visina: | 55 mm |
| Dubina: | 135 mm |
| Širina s pakovanjem: | 175 mm |
| Visina s pakovanjem: | 160 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 175 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799101604 |
| Broj artikla: | E157.1637.0000 |

Proizvođač: MAICO

DZS MDR-VG AVC Prebacivač zadane vrijednosti volumena zraka