**Poklopac za zatvaranje filtra WS-FVA 300**

Poklopac za zatvaranje filtra od prahom obloženog lima za središnje ventilacijske uređaje WS 300 Flat.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WS-FVA 300 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Čelični lim, obložen prahom |
| Težina: | 0,21 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,22 kg |
| Širina: | 375 mm |
| Visina: | 190 mm |
| Dubina: | 6 mm |
| Širina s pakovanjem: | 430 mm |
| Visina s pakovanjem: | 380 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 50 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 300 Flat |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925750 |
| Broj artikla: | 0092.0575 |

Proizvođač: MAICO

WS-FVA 300 Poklopac za zatvaranje filtra