**Postolje za montažu FUR 31/1**

Postolja za montažu za montažu ventilatora ERR na zidove, stropove ili nosače.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FUR 31/1 |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 0,75 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,77 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 315 mm |
| Širina: | 465 mm |
| Visina: | 130 mm |
| Dubina: | 130 mm |
| Širina s pakovanjem: | 270 mm |
| Visina s pakovanjem: | 40 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 140 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360896 |
| Broj artikla: | 0036.0089 |

Proizvođač: MAICO

FUR 31/1 Postolje za montažu