**Zračni filtar, zamjena ECR 12-20 EC M5**

Zamjenski zračni filtar za kompaktnu kutiju ECR EC.

Zamjena filtra moguća bez alata.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECR 12-20 EC M5 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,24 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,45 kg |
| Širina: | 330 mm |
| Visina: | 45 mm |
| Dubina: | 275 mm |
| Širina s pakovanjem: | 331 mm |
| Visina s pakovanjem: | 46 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 276 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799991878 |
| Broj artikla: | 0093.1523 |

Proizvođač: MAICO

ECR 12-20 EC M5 Zračni filtar, zamjena