**Zračni filtar, zamjena WS 75 F7**

Zamjenski zračni filtar za ventilacijski uređaj WS 75 Powerbox S i H.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WS 75 F7 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Plastika |
| Težina: | 0,06 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,07 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar za pelud |
| Razred filtra: | ISO ePM1 60 % (F7) |
| Širina: | 173 mm |
| Visina: | 116 mm |
| Dubina: | 29 mm |
| Širina s pakovanjem: | 240 mm |
| Visina s pakovanjem: | 210 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 32 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 75 |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992455 |
| Broj artikla: | 0093.1588 |

Proizvođač: MAICO

WS 75 F7 Zračni filtar, zamjena